BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Chamadas de saída

## Intercalação e desconexão forçada

Se o ramal chamado estiver ocupado, você pode interromper a chamada em curso e dar assim prioridade às novas chamadas. Para intercalar a um ramal ocupado:

Pressionar e segurar a tecla (vide display).

No display aparece o participante do ramal ocupado.

Falar

Pressionar a tecla.

Falar

Pressionar a tecla para intercalar.

Ouve-se um tom de advertência. Informe o ramal sobre a nova chamada.

Siga com a opção 1 ou 2.

#### Opção 1

O ramal aceita a chamada:

Falar

Pressionar a tecla outra vez.

Desconecta a pessoa que falava com o ramal.

Falar

Pressionar a tecla.

Comunicação com o chamador. Informar o chamador.

Pressionar esta tecla para estabelecer a conexão.

#### Opção 2

O ramal pede ao chamador para esperar:

Falar

Pressionar a tecla.

Falar

Pressionar a tecla outra vez.

Comunicação com o chamador. Informar o chamador.

Pressionar esta tecla para estabelecer a conexão.

A chamada será transferida automaticamente para o ramal quando este ficar livre.

Nota:

se a intercalação não for permitida peça ao seu interlocutor de retornar a ligação.

© Ericsson Enterprise 2003