BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Chamadas de saída

## Supervisionar as chamadas de longa distância

Você teclou um número externo e quer administrar novas chamadas enquanto espera que lhe respondam.

Monitorar

Pressionar a tecla.

A lâmpada da tecla apresenta luz fixa. A chamada é suspervisionada. Você pode atender novas chamadas de entrada.

Quando um interurbano é atendido:

Monitorar

Pressionar a tecla novamente.

A lâmpada da tecla de monitorar apaga-se. Agora está estabelecida a conexão de voz.

Nota:

se você estiver com um telefonema em curso ele deve ser transferido, colocado em espera ou terminado antes de que você possa pressionar a tecla de monitorar.

© Ericsson Enterprise 2003