BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Posição de chamada

## Pedido de tom de chamada

Um ramal chama e solicita uma linha externa com tom de chamada. O chamador permanece em linha.

Peça ao seu interlocutor de aguardar um momento.

Digitar o(s) dígito(s) para o acesso a chamadas externas.

Tom externo de teclar.

ou:

Linha de saída

Pressionar a tecla de linha pré-programada.

Tom externo de teclar.

Pressionar a tecla.

O ramal solicitante recebe a linha externa com o tom de chamada.

© Ericsson Enterprise 2003