BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Descrição

## Dialog 3214

1 Display

5x40 caráteres. Veja o capítulo Informações no display.

2 Teclas de função do menu

As funções, que dependem do menu indicado, aparecem na linha de rodapé do display. Quando for aparecer (vide display), pressionar a tecla indicada para chegar à função.

3 2.º

Tecla para chegar às funções de teclas secundárias (estas funções estão expostas na segunda linha da respectiva tecla).

4 Mensagem

Para enviar e receber mensagens. Veja o capítulo Mensagens.

5 Info

Para introduzir informação. Veja o capítulo Informação de ausência.

6 Teclas programáveis de função dupla (A-C)

Para armazenar números e funções programáveis.

7 Tecla programável de função dupla (B) / Tecla do fone de cabeça

a. |  | Para armazenar números e funções programáveis.

b. |  | A função de fone de cabeça só está disponível quando estiver instalado o equipamento opcional (DBY 410 02). A tecla do fone de cabeça é programada pelo administrador de sistema. Veja o capítulo Acessórios.

8 Apagar esquerda / Apagar direita

Para terminar a chamada esquerda ou direita, veja o capítulo Chamadas de entrada.

9 Conversação com o lado esquerdo / lado direito

Para falar com o chamador que aparece no display tanto à esquerda como à direita. Também para intercalar a um ramal ocupado. Veja os capítulos Chamadas de entrada e Chamadas de saída.

10 Fora de serviço

Coloca o aparelho no modo Fora de serviço. Veja o capítulo Serviço.

11 Monitoramento

Para monitorar uma chamada retida. Veja os capítulos Supervisionar as chamadas de longa distância e Retenção individual e monitoramento.

12 Espera 1 / 2 / 3

Para reter chamadas ou colocá-las em espera. Veja os capítulos Chamadas de saída e Durante uma ligação.

13 Notificar

Para reservar um terminal ou linha externa quando você receber um tom de terminal ou linha externa ocupado. Veja o capítulo Chamadas de saída.

14 Controle de volume

15 Sigilo (Mute)

Para ativar e desativar o microfone. Veja o capítulo Durante uma ligação.

16 Alto-falante ligado / desligado

Para ligar ou desligar o alto-falante. Veja o capítulo Durante uma ligação.

17 Responder/Transferir / Enter

a. |  | Para responder / transferir chamadas. Veja os capítulos Chamadas de entrada, Chamadas de saída, Contagem de chamadas, Modalidades de grupo e Outras funções úteis.

b. |  | Introduzir/selecionar informação. Veja os capítulos Serviço e Mensagens.

18 Microfone

19 Teclado opcional (A-Q)

17 teclas programáveis de função dupla em cada teclado.
Podem-se conectar até 4 teclados.

Nota:

ao usar um ou dois teclados, pode-se utilizar o teclado opcional DBY 409 01. Porém, se forem conectados três ou quatro teclados, é necessário que todos os teclados adicionais sejam do tipo DBY 409 02.

20 Alto-falante

21 Fone com dispositivo de auxílio a pessoas com problemas auditivos

Advertência:

o fone de mão poderia enganchar-se com pequenos objetos metálicos na zona de audição.

© Ericsson Enterprise 2003