BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Durante uma ligação

## Retenção pelo telefonista

Usando esta função poderão ser retidas várias chamadas de entrada.

Você pode falar com o interlocutor.

Retenção

Pressionar a tecla (pré-programada).

A chamada é retida. A lâmpada da tecla apresenta luz fixa. Você pode atender novas chamadas de entrada e também reter as mesmas pressionando de novo a tecla durante uma chamada em curso.

Para retomar umas das chamadas retidas, é preciso que não tenha chamadas em curso:

Retenção

Pressionar a tecla (pré-programada).

No display é exibida a primeira chamada retida.

Falar

Pressionar a tecla para atender novamente.

A chamada é retomada. A lâmpada da tecla de retenção permanece acesa caso tiver mais chamadas retidas.

ou:

Retenção

Pressionar a tecla (pré-programada).

A chamada é retida outra vez. A próxima chamada retida é exibida.

Repetir até que a chamada desejada for exibida.

Quando foram retomadas todas as chamadas, a lâmpada da tecla apaga-se.

© Ericsson Enterprise 2003