BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Descrição

## Informações no display

O display o ajudará nos seus trabalhos, dando-lhe instruções passo a passo.

O display gradualmente inclinável consiste de 5 filas, com espaço para 40 caráteres por fila. Os campos no display contêm a seguinte informação.

Enquanto o seu telefone não estiver ativo, a primeira linha (em cima) exibe a data, as horas, a temperatura, o nome e o número do ramal. A segunda linha exibe as informações de fila. A linha inferior apresenta as funções disponíveis das teclas de menu.

Durante as chamadas de saída externas, a terceira linha exibe o número de lista da linha externa e o número do telefone teclado/conectado. A quarta linha visualiza o tipo de chamada.

Durante as chamadas internas a terceira linha exibe o número do ramal e a situação do tráfego. Na quarta linha aparece o nome do chamador.

Se você fizer uma chamada interna a alguém que tenha ativado o redirecionamento, a primeira e segunda linha exibem o nome e o número de ramal da pessoa que você chamou, e a terceira e quarta linha exibem para onde foi redirecionada a chamada.

Durante as chamadas de entrada externas a terceira linha exibe o número de lista da linha externa e a situação do tráfego. Na quarta linha aparece o número do telefone e o tipo de chamada do chamador.

#### Informações de estado

A informação do estado das chamadas de entrada e de saída aparece em algumas ocasiões como abreviatura e em outras como palavra completa:

|  |  |  | Aparelho de aviso por rádio fora de uso. |
|  |  |  | O número ou a função estão bloqueados. |
|  |  |  | Ramal ocupado (no display é exibida a situação de fila). |
|  |  |  | O aviso requerido foi efetuado. |
|  |  |  | Congestionamento no sistema, não é possível realizar a chamada. |
|  |  |  | Número de chamadas que esperam na fila de chamada comum. |
|  |  |  | Chamada redirecionada. |
|  |  |  | Linha 1 do ramal chamado está livre. |
|  |  |  | Linha 1 do ramal chamado está ocupada, porém, a linha 2 está livre. |
|  |  |  | Número de chamadas que esperam na fila de chamadas individual. |
|  |  |  | Chamada por interfone. |
|  |  |  | O número está incompleto. |
|  |  |  | Informação de voz ativada. |
|  |  |  | Informação de texto ativada. |
|  |  |  | O ramal chamado possui mensagens de texto ou voz gravadas. |
|  |  |  | Chamada de consulta. |
|  |  |  | Intercalação em uma chamada em curso. |
|  |  |  | Identificação de chamada maliciosa foi aceita. |
|  |  |  | Identificação de chamada maliciosa foi rejeitada. |
|  |  |  | Cómputo dos custos pelo telefonema. |
|  |  |  | Chamada não respondida previamente. |
|  |  |  | Retorno de chamada respondida previamente. |
|  |  |  | Chamada de entrada externa redirecionada ao telefonista. |
|  |  |  | Ramal restringido, as chamadas não podem ser atendidas. |
|  |  |  | Sinal acústico que anuncia uma chamada. |
|  |  |  | Ligações em série/cadeia. |
|  |  |  | Conexão para falar estabelecida. |
|  |  |  | Chamada transferida. |
|  |  |  | Número não atribuído. |
|  |  |  | Aviso por rádio na espera. |
|  |  |  | Indica a temperatura externa e a tendência (sobe ou baixa) se seu sistema telefônico dispor de sensor opcional de temperatura. |

© Ericsson Enterprise 2003