BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
ISDN-funktioner

## Ringa ett externt samtal på en ISDN-linje

Ring ett externt samtal som vanligt.

Om den uppringda personen också är digitalt ansluten visas ditt nummer i teckenfönstret på hans/hennes telefon.

Om numret du kopplades till skiljer sig från det du slog (t.ex. vid vidarekoppling eller svar via en annan anknytning) visas det nya numret i teckenfönstret.

Exempel:

Den uppringda partens nummer är 0 181100 anknytning 4736.

Den sökta anknytningen 4736 besvaras av anknytning 5446.

Om den svarande parten har aktiverat Nummersekretess (spärrning av nummerpresentation) visas följande information i teckenfönstret på din telefon.

© Ericsson Enterprise 2003