BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
BEA Dialogbeskrivning

## Inställningar

Du kan programmera in egna inställningar för din anknytning. Följande egna inställningar finns att tillgå:

#### Katalog

##### Katalognamn

Ange namnet på den katalog som du föredrar.

#### Vidarekoppling

##### Utgående fast vidarekoppling

Ange svarsställe för fast vidarekoppling (t.ex. till sekreterare eller telefonist).

##### Medflyttningsadress

Ange svarsställe för medflyttningsfunktionen.

#### Utgående fast vidarekoppling när trådlösfunktionen inte är aktiv

##### Destination för interna samtal

Ange svarsställe för interna samtal om den fasta vidarekopplingen är aktiverad men trådlösfunktionen inte är aktiv.

##### Destination för externa samtal

Ange svarsställe för externa samtal om den fasta vidarekopplingen är aktiverad men trådlösfunktionen inte är aktiv.

#### Alternativ för fast vidarekoppling vid externa samtal

##### Direkt vidarekoppling?

Markera den här kryssrutan om du vill vidarekoppla alla inkommande externa samtal till den fasta vidarekopplingens svarsställe.

##### Direkt vidarekoppling när ingen svarar?

Markera den här kryssrutan om du vill vidarekoppla alla inkommande externa samtal till den fasta vidarekopplingens svarsställe ifall ingen svarar i din telefon inom en viss tid.

##### Direkt vidarekoppling vid upptaget?

Markera den här kryssrutan om du vill vidarekoppla alla inkommande externa samtal till den fasta vidarekopplingens svarsställe ifall det är upptaget vid din anknytning.

##### Enskild extern vidarekoppling?

Markera den här kryssrutan om du vill vidarekoppla alla inkommande externa samtal till ett externt nummer.

#### Alternativ för fast vidarekoppling vid interna samtal

##### Direkt vidarekoppling?

Markera den här kryssrutan om du vill vidarekoppla alla inkommande interna samtal direkt till den fasta vidarekopplingens svarsställe.

##### Direkt vidarekoppling när ingen svarar?

Markera den här kryssrutan om du vill vidarekoppla alla inkommande interna samtal till den fasta vidarekopplingens svarsställe ifall ingen svarar i din telefon inom en viss tid.

##### Direkt vidarekoppling vid upptaget?

Markera den här kryssrutan om du vill vidarekoppla alla inkommande interna samtal till den fasta vidarekopplingens svarsställe ifall det är upptaget vid din anknytning.

#### Tandemkonfigurering

En tandemkonfigurering är en enhet som består av två telefoner med samma katalognummer. Den ena telefonen är huvudtelefon och den andra andratelefon.

Funktionen underlättar för användare som t.ex. har en fast telefon på skrivbordet (huvudtelefonen) och som behöver röra sig i byggnaden med sin bärbara telefon (andratelefonen).

##### Vidarekoppling till andratelefonen om ingen svarar?

Markera den här kryssrutan om du vill vidarekoppla alla inkommande interna samtal till andratelefonen ifall ingen svarar i din huvudtelefon inom en viss tid.

##### Andratelefonen alltid inloggad?

Markera den här kryssrutan om du alltid vill använda din andratelefon.

##### Ringsignal både på huvudtelefon och andratelefon?

Om du markerar den här kryssrutan indikeras inkommande samtal både på huvudtelefonen och andratelefonen.

#### Mätningsinformation

Under förutsättning att det allmänna telenätet skickar mätningsinformation till kommunikationsplattformen BusinessPhone kan samtalsmätarfunktionen användas för att kontrollera kostnaderna för utgående samtal. Det finns flera sätt att ta fram den här informationen på kommunikationsplattformen BusinessPhone.

##### Visa mätningsinformation?

Välj hur mätningsinformation, t.ex. kostnaden för det senaste samtalet, ska visas.

##### Automatisk informationsdisplay?

Markera den här kryssrutan om du vill visa samtalskostnaden automatiskt efter att du har avslutat samtalet. Funktionen kräver att telefonen har ett teckenfönster.

#### Åtgärder

skicka |  | Överföra inställningarna till systemet. |
ladda om |  | Hämta de aktuella egna inställningarna från systemet. |
stäng |  | Stänga dialogrutan Egna inställningar. |

Obs!

Alla data som du har infogat kontrolleras endast en gång när de har skickats till systemet. Om posten är ogiltig får du endast ett felmeddelande när inställningarna har överförts. Om ett fel uppstår markeras de ogiltiga parametrarna i dialogrutan. Du behöver bara klicka på en post för att få mer detaljerad information.

© Ericsson Enterprise 2003