BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Utgående samtal

## Automatisk nummerrepetition

Om du slår ett externt nummer och det är upptaget eller ingen svarar, kan du låta systemet repetera numret automatiskt tills det blir ledigt.

Funktionen aktiveras med en funktionsknapp, så du måste först programmera in den på en programmerbar knapp (det krävs en knapp per nummer). Du kan aktivera automatisk nummerrepetition för upp till fem externa nummer samtidigt.

#### Aktivera

När du ringer:

Tryck för att aktivera (förprogrammerad).

Lampan för automatisk nummerrepetition blinkar hastigt och övergår till att lysa med fast sken så fort beställningen är lagrad och aktiverad. Verifieringston.

Lägg på luren.

Eller:

Avsluta

Tryck för att slutföra proceduren.

Återuppringningen sker då den sökta personen avslutar sitt pågående samtal, alternativt nästa gång han/hon avslutar ett nytt samtal. I teckenfönstret visas:

Lyft luren när du blir återuppringd.

(Alternativt trycker du på knappen svara/förmedla för att ta samtalet i handsfree-läge.)

Obs!

Om en knapp redan har nummerrepetition aktiverad går det inte att använda den för en ny beställning förrän den gamla är avbeställd.

När lampan för automatisk nummerrepetition blinkar är telefonen upptagen. Det går inte att ta emot nya samtal eller ringa under den tiden.

Antalet uppringningsförsök och hur länge funktionen är aktiv ställs in av systemadministratören.

#### Avbryt

Tryck på den programmerbara knappen för att avbeställa automatisk nummerpresentation (förprogrammerad).

Obs!

Systemet kan vara programmerat så att avbeställning av automatisk nummerrepetition sker automatiskt.

#### Paus

Vill du sätta samtliga aktiva beställningar på paus kan du programmera en särskild pausknapp.

Tryck för paus (förprogrammerad).

Beställningarna sätts i vänteläge och lamporna för automatisk nummerrepetition blinkar långsamt.

Tryck för att återuppta automatisk nummerrepetition (förprogrammerad).

© Ericsson Enterprise 2003