BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Bemanning

## Nattkoppling

Denna funktion nattkopplar hela systemet. Vid nattkoppling dirigeras inkommande externa samtal till ett förutbestämt svarsställe, t.ex. en telefonsvarare.

Natt

Tryck för att aktivera (förprogrammerad).

Lampan tänds. Nattkoppling är aktiverad.

Natt

Tryck en gång till för att avaktivera (förprogrammerad).

Lampan slocknar. Nattkoppling är inte aktiverad.

© Ericsson Enterprise 2003