BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Deltagelse

## Fraværende

Når du aktiverer “Fraværende”, vil alle indkommende eksterne opkald til telefonist køen blive ledt til en alternativ svareposition.

#### Aktivér

Fraværende

Tryk for at aktivere.

Lampen lyser. Telefonistapparatet er i “Fraværende” tilstand.

Det er muligt at foretage midlertidig ændring af alternativ svareposition:

Tryk (se display).

Indtast den nye alternative svareposition.

Bemærk:

Denne procedure kan kun udføres af den sidst aktive telefonist.

Tryk på den viste tast for at bekræfte dit valg.

#### Deaktivere

Fraværende

Tryk for at aktivere.

Lampen slukker. Telefonistapparat deltaget.

© Ericsson Enterprise 2003