BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Udgående opkald

## Automatisk genopkald

Hvis du ringer til et eksternt nummer og modtager optagettone, eller opkaldet ikke besvares, kan du instruere systemet til automatisk at genkalde nummeret, indtil det er ledigt.

Denne funktion aktiveres via funktionstaster, derfor skal du først programmere en programmerbar tast (én tast pr. nummer). Der kan aktiveres automatisk genopkald på indtil fem eksterne numre på samme tid.

#### Aktivér

Under opkaldet:

Tast for at aktivere (forprogrammeret).

Lampen for automatisk genopkald blinker hurtigt og er tændt, når forespørgslen er gemt og aktiveret. Verifikationstone.

Læg håndsættet på igen.

Eller:

Clear

Tryk for at afslutte proceduren.

Der ringes tilbage til dig, hvis det kaldte nummer afslutter den igangværende samtale eller næste gang et nyt opkald afsluttes. Displayet viser:

Løft håndsættet, når der ringes tilbage.

(Du kan også trykke på svar/transport-tasten for at besvare i håndfri tilstand.)

Bemærkninger:

Det er ikke muligt at foretage en forespørgsel på en tast, hvorpå der allerede er aktiveret en forespørgsel, før den eksisterende forespørgsel er annulleret.

Når lampen for automatisk genopkald blinker hurtigt, er din telefon optaget og du kan ikke modtage eller foretage nye opkald.

Antallet af genopkaldsforsøg og hvor længe funktionen er aktiv programmeres af systemadministratoren.

#### Annuller

Tryk på den relevante programmerbare tast for at annullere den automatisk genopkaldsforespørgsel (forprogrammeret).

Bemærk:

Afhængig af systemets programmering kan den automatiske genopkaldsforespørgsel annulleres automatisk.

#### Pause

Det er muligt at sætte alle dine vellykkede aktiverede forespørgsler i pause-position ved at programmere en separat pausetast.

Tast for at holde pause (forprogrammeret).

Forespørgslen sættes i pauseposition og tastlamperne på de automatiske genopkaldstaster blinker langsomt.

Tryk for at genoptage automatisk genopkald (forprogrammeret).

© Ericsson Enterprise 2003