BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Viderestilling af opkald

## Skift viderestillingsadressen for et andet lokalnummer

Som telefonist har du mulighed for at ændre, aktivere eller annullere viderestillingsadressen for et andet lokalnummer, f.eks. hvis én er syg og ønsker, at hans opkald skal besvares af en anden person. Du kan kontrollere både interne og eksterne viderestillinger.

Bemærk:

Et spærret lokalnummer vil blive forbigået.

#### Ændre og aktivere intern viderestilling

Ændring og aktivering af en programmeret intern viderestilling.

Tast.

Tast lokalnummeret, og tast.

Tast den nye viderestillingsadresse.

Tryk for at aktivere den individuelle viderestilling.

Verifikationstone.

Clear

Tryk for at afslutte proceduren.

Bemærk:

En individuel intern viderestilling kan ikke aktiveres, hvis der allerede er aktiveret en individuel ekstern viderestilling.

#### Annuller intern viderestilling

Tast.

Tast lokalnummeret, og tast.

Den programmerede interne viderestilling deaktiveres.

Clear

Tryk for at afslutte proceduren.

#### Programmér og aktivér en ny ekstern viderestillingsadresse

Indstille en ny individuel ekstern viderestillingsadresse:

Tast.

Tast lokalnummeret, og tast.

Tast cifferet(rene) for eksternt opkald og derefter den nye eksterne viderestillingsadresse.

Der kan anvendes maksimalt 24 cifre.

Bemærk:

Hvis adgang til det offentlige telefonnet kræver, at du skal vente på en ny klartone, trykkes på .

Tryk for at aktivere den individuelle viderestilling.

Verifikationstone.

Clear

Tryk for at afslutte proceduren.

Bemærk:

Ring op til lokalnummeret for at kontrollere, at den eksterne viderestilling er indstillet korrekt. På denne måde kan du sikre dig, at nummeret er korrekt programmeret, og at dine opkald ikke viderestilles til en anden person ved en fejl.

#### Annuller ekstern viderestilling

Tast.

Tast lokalnummeret, og tast.

Den programmerede eksterne viderestilling deaktiveres.

Clear

Tryk for at afslutte proceduren.

Bemærk:

Den programmerede viderestillingsadresse fjernes ikke fra hukommelsen, viderestillingen er blot inaktiv.

#### Genaktiver en ekstern viderestilling

Aktivering af en programmeret ekstern viderestilling.

Tast.

Tast lokalnummeret, og tast.

Clear

Tryk for at afslutte proceduren.

© Ericsson Enterprise 2003