BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Beskrivelse

## Dialog 3214

1 Display

5x40 tegn. Se afsnit Displayoplysninger.

2 Menutaster

Funktionerne afhænger af trafikstatus og vises på displayets sidste linie. Når du bliver bedt om at (se display), skal du blot trykke på den aktuelle tast for at få adgang til funktionen.

3 2.

Tast for adgang til sekundære tastfunktioner (disse funktioner er angivet på anden linie på den tilsvarende tast).

4 Meddelelse

Sende og modtage meddelelser. Se afsnit Meddelelser.

5 Info

Indtast oplysninger. Se afsnit Fraværsmeddelelse.

6 Dobbeltfunktions programmerbare taster (A–C)

Nummerlagring, programmeringsfunktioner.

7 Dobbeltfunktions programmerbar tast (B)/Headset-tast

a. |  | Nummerlagring og programmeringsfunktioner.

b. |  | Headset-funktionen er kun tilgængelig, når den valgfrie enhed (DBY 410 02) er installeret. Headset-tasten programmeres af systemadministratoren. Se afsnit Tilbehør.

8 Clear venstre-tast / Clear højre-tast

For afbrydelse af venstre eller højre opkald, se afsnit Indkommende opkald.

9 Tale venstre / Tale højre

At have taleforbindelse med venstre eller højre viste opkaldende person. Anvendes også til indbrydning på et optaget lokalnummer. Se afsnit Indkommende opkald og Udgående opkald.

10 Fraværende

Sætter telefonistapparatet i Fraværende-tilstand. Se afsnit Deltagelse.

11 Overvåge

Overvågningstast. Anvendes til at overvåge et parkeret opkald. Se afsnit Supervisere langdistance-opkald og Individuelt hold og overvågning.

12 Sløjfe 1 / 2 / 3

At holde opkald eller sætte opkald i vente-position. Se afsnit Udgående opkald og Under et opkald.

13 Påminde

At reservere et lokalnummer eller en ekstern linie, når du modtager optaget lokalnummer eller ekstern linie. Se afsnit Udgående opkald.

14 Lydstyrke

15 Mute

Tænde og slukke mikrofonen. Se afsnit Under et opkald.

16 Højttaler til/fra

Tænde og slukke højttaleren. Se afsnit Under et opkald.

17 Besvare/Transport / Indlæs

a. |  | At besvare/transportere opkald. Se afsnit Indkommende opkald, Udgående opkald, Debitering, Gruppefunktioner og Andre nyttige funktioner.

b. |  | Indtaste/vælge information. Se afsnit Deltagelse og Meddelelser.

18 Mikrofon

19 Ekstra sidemodul (A–Q)

17 dobbeltfunktions-programmerbare taster pr. sidemodul.
Der kan tilsluttes fire moduler.

Bemærk:

Hvis der monteres ét eller to sidemoduler, kan du bruge sidemodulet DBY 409 01. Men hvis der tilsluttes tre eller fire sidemoduler, skal alle sidemoduler være af typen DBY 409 02.

20 Højttaler

21 Håndsæt med høreapparatsfunktion

Bemærk:

Håndsættet kan indeholde små metaldele i området ved ørehætten.

© Ericsson Enterprise 2003