BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Udgående opkald

## Optaget ekstern linie

Hvis der ikke er nogen ledig ekstern linie til dit opkald:

Påmind

Tryk.

Sløjfe 1

Tryk på en vilkårlig ledig sløjfetast.

Tastlampen lyser konstant. Du kan besvare nye indkommende opkald.

Et ringesignal og den blinkende sløjfe-tastlampe indikerer, at en ekstern linie er tilgængelig.

Sløjfe 1

Tast igen.

Sløjfe-tastlampen slukker. Ekstern klartone. Fortsæt med at foretage det eksterne opkald.

#### Bryd ind i samtale på en optaget ekstern linie

Du kan bryde ind på en optaget ekstern linie.

Tryk og hold (se display).

Samtalepartneren på den optagne eksterne linie vises på displayet.

Tale

Tryk for at bryde ind.

Der høres en advarselstone. Informer den eksterne linie om det nye opkald.

Tale

Tast igen.

Den person, der taler på den eksterne linie, afbrydes.

© Ericsson Enterprise 2003