BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Lähtevät puhelut

## Varattu alaliittymä

Saapuva puhelu pyydetään siirtämään tiettyyn alaliittymään, mutta liittymä on varattu Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Huom.

Voit rinnankytkeytyä varattuun alaliittymään. Katso kohta Rinnankytkentä ja puhelun keskeyttäminen.

#### Vaihtoehto 1

Puhelun siirtäminen varattuun alaliittymään:

Pidä näppäintä alhaalla (katso näyttöä).

Varatulle linjalle puhuvan henkilön numero näkyy näytössä.

Soita puhelu painamalla tätä.

Kun alaliittymä vapautuu, puhelu yhdistyy automaattisesti. Alaliittymässä kuuluu odotuksen merkkiääni.

#### Vaihtoehto 2

Koputtaminen:

Ilmoitus

Paina tätä.

Loop 1

Paina mitä tahansa vapaana olevaa loop-näppäintä.

Näppäimen merkkivalo palaa. Puhelu on nyt koputustilassa, ja liittymän vapautumisesta tulee ilmoitus. Voit nyt vastata muihin saapuviin puheluihin.

Huom.

Puheluita ei voi asettaa koputtamaan sisäisiin ryhmäpuheluihin.

Soittoääni ja loop-näppäimen valon vilkkuminen ilmoittavat liittymän vapautumisesta. Vastaa kahdeksan sekunnin kuluessa painamalla loop-näppäintä tai puhelu yhdistyy automaattisesti.

Loop 1

Paina tätä.

Loop-näppäimen merkkivalo sammuu.

Puhe

Soita alalittymään painamalla tätä.

Soita puhelu painamalla tätä.

Tai:

Jos soittaja haluaa soittaa toiseen alaliittymään:

Loop 1

Paina tätä.

Tyhjennä

Paina tätä.

Soita uuteen alaliittymään ja yhdistä puhelu normaalisti.

#### Vaihtoehto 3

Soittaja soittaa myöhemmin uudelleen.

Tyhjennä

Lopeta puhelu painamalla tätä.

Tyhjennä

Lopeta puhelu painamalla tätä.

© Ericsson Enterprise 2003