BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Puhelunsiirto

## Toisen alaliittymän soitonsiirto-osoitteen vaihtaminen

Puhelunvälittäjänä voit vaihtaa, aktivoida tai peruuttaa toisen alaliittymän soitonsiirto-osoitteen, esimerkiksi jos alaliittymän käyttäjä on sairaana ja haluaa puheluiden ohjautuvan jollekin toiselle henkilölle. Voit ohjata sekä sisä- että ulkopuhelujen siirtoja.

Huom.

Järjestelmä ohittaa teljetyn alaliittymän.

#### Sisäisen soitonsiirron muuttaminen ja aktivointi

Sisäisen soitonsiirron muuttaminen ja aktivointi.

Paina näitä.

Valitse alaliittymän numero ja paina tätä.

Anna uusi soitonsiirto-osoite.

Aktivoi yksilöllinen soitonsiirto painamalla tätä.

Vahvistusääni.

Tyhjennä

Lopeta painamalla tätä.

Huom.

Yksilöllistä sisäistä soitonsiirtoa ei voi aktivoida, jos yksilöllinen ulkoinen soitonsiirto on jo aktivoitu.

#### Sisäisen soitonsiirron poistaminen

Paina näitä.

Valitse alaliittymän numero ja paina tätä.

Ohjelmoitu sisäinen soitonsiirto on poistettu käytöstä.

Tyhjennä

Lopeta painamalla tätä.

#### Uuden ulkoisen soitonsiirto-osoitteen ohjelmointi ja aktivointi

Voit asettaa uuden yksilöllisen ulkoisen soitonsiirto-osoitteen seuraavasti:

Paina näitä.

Valitse alaliittymän numero ja paina tätä.

Valitse ulkolinjan avausnumero ja anna uusi ulkoinen soitonsiirto-osoite.

Enintään 24 merkkiä.

Huom.

Jos yleinen puhelinverkko edellyttää toisen valintaäänen odottamista, paina .

Aktivoi yksilöllinen soitonsiirto painamalla tätä.

Vahvistusääni.

Tyhjennä

Lopeta painamalla tätä.

Huom.

Soita alaliittymään tarkistaaksesi, onko ulkoinen soitonsiirto ohjelmoitu oikein. Siten varmistat, että numero on ohjelmoitu oikein ja että puhelut eivät siirry vahingossa väärälle henkilölle.

#### Ulkoisen soitonsiirron poistaminen

Paina näitä.

Valitse alaliittymän numero ja paina tätä.

Ohjelmoitu ulkoinen soitonsiirto on poistettu käytöstä.

Tyhjennä

Lopeta painamalla tätä.

Huom.

Ohjelmoitu soitonsiirto-osoite ei poistu muistista, vaan soitonsiirto on vain passiivisena.

#### Ulkoisen soitonsiirron aktivointi uudelleen

Ohjelmoidun ulkoisen soitonsiirron aktivointi.

Paina näitä.

Valitse alaliittymän numero ja paina tätä.

Tyhjennä

Lopeta painamalla tätä.

© Ericsson Enterprise 2003