BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Kuvaus

## Näytön tiedot

Tehdessäsi toimintoja puhelimella näyttö auttaa sinua antamalla yksityiskohtaisia ohjeita.

Säädettävässä näytössä on 5 riviä. Kullekin riville mahtuu 40 merkkiä. Näytössä on seuraavia tietoja sisältävät kentät.

Puhelimen ollessa valmiustilassa näytön ylimmällä rivillä näkyy päivämäärä, kellonaika, lämpötila, nimi ja alaliittymän numero. Toisella rivillä näkyvät jonotustiedot. Alimmalla rivillä näkyvät käytettävissä olevat valikkonäppäintoiminnot.

Ulkopuhelun aikana näytön kolmannella rivillä näkyy ulkolinjan luettelonumero sekä valittu/yhdistetty puhelinnumero. Neljännellä rivillä näkyy puhelun tyyppi.

Sisäpuhelun aikana näytön kolmannella rivillä näkyy alaliittymän numero ja liikennetila. Neljännellä rivillä näkyy soittajan nimi.

Jos soitat sisäpuhelun henkilölle, joka on aktivoinut soitonsiirron, ensimmäisellä ja toisella rivillä näkyvät henkilön nimi ja alanumero ja keskimmäisellä rivillä kerrotaan, mihin puhelu on siirretty.

Saapuvan ulkopuhelun aikana näytön kolmannella rivillä näkyy ulkolinjan luettelonumero sekä liikennetila. Neljännellä rivillä näkyy soittajan puhelinnumero ja puhelun tyyppi.

#### Tilatiedot

Tulevien ja lähtevien puhelujen tilatiedot näkyvät joskus lyhennettyinä ja joskus kokonaan:

|  |  |  | Yleisessä jonossa olevien puhelujen lukumäärä. |
|  |  |  | Numero oli epätäydellinen. |
|  |  |  | Järjestelmässä on ruuhkaa, puhelua ei voi yhdistää. |
|  |  |  | Henkilöhaku ei ole käytössä. |
|  |  |  | Yksilöllisessä jonossa olevien puhelujen lukumäärä. |
|  |  |  | Puhetiedote on käytössä. |
|  |  |  | Tekstitiedote on käytössä. |
|  |  |  | Valitussa alaliittymässä on teksti- tai puhetiedote tallennettuna. |
|  |  |  | Välipuhelu. |
|  |  |  | Ketjupuhelut. |
|  |  |  | Puhelun jäljitys hyväksytty. |
|  |  |  | Puhelun jäljitys hylätty. |
|  |  |  | Kustannusten veloitus. |
|  |  |  | Sisäpuhelu. |
|  |  |  | Palaaminen aiemmin vastaanotettuun puheluun. |
|  |  |  | Puheyhteys. |
|  |  |  | Puhelu, johon ei ole aiemmin vastattu. |
|  |  |  | Alaliittymän käyttö on rajoitettu, puheluja ei voi käsitellä. |
|  |  |  | Rinnankytkentä käynnissä olevaan puheluun. |
|  |  |  | Siirretty puhelu. |
|  |  |  | Ilmoita puhelusta. |
|  |  |  | Puhelu on siirretty. |
|  |  |  | Numero tai toiminto on teljetty. |
|  |  |  | Saapuva ulkopuhelu on ohjattu takaisin välittäjälle. |
|  |  |  | Henkilöhaku odottaa. |
|  |  |  | Tilattu kuulutus on valmis. |
|  |  |  | Valitun alaliittymän linja 1 on vapaa. |
|  |  |  | Valitun alaliittymän linja 1 on varattu, mutta linja 2 on vapaa. |
|  |  |  | Vapaa numero. |
|  |  |  | Liittymä on varattu (näytössä näkyy jonotilanne). |
|  |  |  | Ilmoittaa ulkolämpötilan ja sen muutossuunnan (nouseva tai laskeva), mikäli puhelinvaihteeseen on kytketty lämpötila-anturi (lisälaite). |

© Ericsson Enterprise 2003