BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Lähtevät puhelut

## Automaattinen valinnan toisto

Jos soitat ulkonumeroon ja kuulet varattu-äänen tai puheluun ei vastata, voit asettaa järjestelmän soittamaan numeroon uudelleen, kunnes se vapautuu.

Tämä toiminto aktivoidaan toimintonäppäinten avulla, joten ensin on ohjelmoitava jokin ohjelmoitava näppäin (yksi näppäin numeroa kohti). Automaattisen valinnan toiston voi aktivoida viiteen ulkonumeroon samanaikaisesti.

#### Aktivointi

Puhelun aikana:

Aktivoi painamalla tätä (esiohjelmoitu).

Automaattisen valinnan toiston merkkivalo vilkkuu nopeasti ja syttyy, kun pyyntö on tallennettu ja aktivoitu. Vahvistusääni.

Laske luuri alas.

Tai:

Tyhjennä

Lopeta painamalla tätä.

Sinulle soitetaan takaisin, kun soitettu numero lopettaa käynnissä olevan puhelun tai kun alaliittymä seuraavan kerran lopettaa uuden puhelun. Näytössä näkyy:

Nosta luuri, kun sinulle soitetaan takaisin.

(Voit myös vastata kädet vapaana -tilassa painamalla vastaus-/välitysnäppäintä.)

Huomautuksia:

Uutta pyyntöä ei voi aktivoida sellaiselle näppäimelle, jolle on jo aktivoitu pyyntö, ennen kuin olemassa oleva pyyntö on peruttu.

Kun automaattisen valinnan toiston merkkivalo vilkkuu nopeasti, puhelimesi on varattu etkä voi vastaanottaa tai soittaa uusia puheluja.

Järjestelmän pääkäyttäjä ohjelmoi uudelleenyritysten määrän ja sen, miten kauan toiminto on aktiivisena.

#### Peruuttaminen

Peruuta automaattinen valinnan toisto (esiohjelmoitu) painamalla asianomaista ohjelmoitavaa näppäintä.

Huom.

Järjestelmän ohjelmoinnin mukaan automaattinen valinnan toisto voidaan peruuttaa automaattisesti.

#### Tauko

Kaikki onnistuneesti aktivoidut pyynnöt voidaan keskeyttää ohjelmoimalla erillinen taukonäppäin.

Keskeytä painamalla tätä (esiohjelmoitu).

Pyynnöt keskeytyvät, ja automaattisen valinnan toiston näppäinten merkkivalot vilkkuvat hitaasti.

Jatka automaattista valinnan toistoa painamalla tätä (esiohjelmoitu).

© Ericsson Enterprise 2003