BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Lähtevät puhelut

## Varattu ulkolinja

Jos kaikki ulkolinjat ovat varattuja

Ilmoitus

Paina tätä.

Loop 1

Paina mitä tahansa vapaana olevaa loop-näppäintä.

Näppäimen merkkivalo palaa. Voit nyt vastata muihin saapuviin puheluihin.

Soittoääni ja loop-näppäimen valon vilkkuminen ilmoittavat, että ulkolinja on vapaana.

Loop 1

Paina tätä uudelleen.

Loop-näppäimen merkkivalo sammuu. Ulkolinjan valintaääni. Jatka ulkopuhelun soittamista.

#### Rinnankytkentä varattuun ulkolinjaan

Voit rinnankytkeytyä varattuun ulkolinjaan.

Pidä näppäintä alhaalla (katso näyttöä).

Varatulle ulkolinjalle puhuvan henkilön numero näkyy näytössä.

Puhe

Rinnankytkeydy painamalla tätä.

Puhelin antaa varoitusäänen. Ilmoita ulkolinjalle saapuvasta puhelusta.

Puhe

Paina tätä uudelleen.

Ulkolinjalla käynnissä oleva puhelu katkeaa.

© Ericsson Enterprise 2003