BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Inoltro della chiamata

## Modifica dell'indirizzo di deviazione per un'altra estensione

In qualità di operatore si ha la possibilità di cambiare, attivare o cancellare l'indirizzo di deviazione per un'altra estensione, ad esempio se qualcuno è malato e desidera che alle sue chiamate risponda un'altra persona. Si possono controllare le deviazioni sia interne sia esterne.

Nota:

un'estensione bloccata viene esclusa.

#### Modifica ed attivazione della deviazione interna

Per cambiare ed attivare una deviazione interna programmata:

Comporre.

Comporre il numero di estensione e premere.

Immettere il nuovo indirizzo di deviazione.

Premere per attivare la deviazione individuale.

Tono di verifica.

Cancella

Premere per concludere la procedura.

Nota:

una deviazione interna individuale non può essere attivata se è già attivata una deviazione esterna individuale.

#### Annullamento della deviazione interna

Comporre.

Comporre il numero di estensione e premere.

La deviazione interna programmata è disattivata.

Cancella

Premere per concludere la procedura.

#### Programmazione ed attivazione di un nuovo indirizzo di deviazione esterna

Per configurare un nuovo indirizzo di deviazione esterna individuale:

Comporre.

Comporre il numero di estensione e premere.

Comporre il numero o i numeri per accedere alle chiamate esterne ed immettere il nuovo indirizzo di deviazione esterna.

Massimo 24 caratteri.

Nota:

se la rete pubblica richiede l'attesa di un secondo tono di selezione, premere .

Premere per attivare la deviazione individuale.

Tono di verifica.

Cancella

Premere per concludere la procedura.

Nota:

chiamare la propria estensione per verificare se la deviazione esterna è stata configurata correttamente. In tal modo si è certi che il numero è stato programmato correttamente e che le chiamate non verranno erroneamente deviate a un'altra persona.

#### Annullamento della deviazione esterna

Comporre.

Comporre il numero di estensione e premere.

La deviazione esterna programmata è disattivata.

Cancella

Premere per concludere la procedura.

Nota:

l'indirizzo di deviazione programmato non viene cancellato dalla memoria, ma la deviazione risulterà non attiva.

#### Riattivazione della deviazione esterna

Per attivare una deviazione esterna programmata:

Comporre.

Comporre il numero di estensione e premere.

Cancella

Premere per concludere la procedura.

© Ericsson Enterprise 2003