BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Descrizione

## Toni

I toni sono udibili nell'handset.

Tono di selezione (sistema pronto ad accettare cifre) |  |
Tono di selezione speciale (sistema pronto ad accettare cifre, deviazione attiva sul telefono) |  |
Tono di suoneria (segnale di suoneria udibile dall'interlocutore chiamato) |  |  |  | - ripetuto dopo 4 s |
Tono di suoneria speciale (segnale di suoneria udibile sulla linea 2) |  |  |  | - ripetuto dopo 4 s |
Tono di occupato (il numero chiamato è occupato) |  |
Tono numero non raggiungibile (il numero chiamato non è raggiungibile o non esiste) |  |
Tono di blocco (la chiamata non può essere effettuata a causa di una congestione o di un blocco del numero chiamato) |  |
Tono di verifica (verifica dell'accessibilità della funzione richiesta) |  |
Tono di intrusione (inviato a tutti gli interlocutori durante l'intrusione) |  |
Tono di conferenza (inviato a tutti i partecipanti ad una conferenza) |  |  |  | - ripetuto dopo 15 s |

### Segnali

I segnali di suoneria sono emessi dal telefono.

Segnale di suoneria interno |  |  |  | - ripetuto dopo 4 s |
Segnale di suoneria esterno |  |  |  | - ripetuto dopo 4 s |
Segnale di richiamata automatica |  |

Nota:

i toni ed i segnali di suoneria descritti in questa guida si riferiscono al sistema standard, ma possono variare da paese a paese.

© Ericsson Enterprise 2003