BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Descrizione

## Dialog 3214

1 Display

5x40 caratteri. Vedere la sezione Informazioni visualizzate sul display.

2 Tasti funzione del menu

Le funzioni dipendono dallo stato del traffico e vengono visualizzate sull'ultima riga del display. Quando compare l'avvertenza (vedi display), premere il tasto indicato per accedere alla funzione.

3 2˚

Tasto per accedere alla seconda funzione assegnata ai tasti (queste funzioni sono indicate sulla seconda riga del tasto corrispondente).

4 Messaggio

Per inviare e ricevere messaggi. Vedere la sezione Messaggi.

5 Informazioni

Immissione di informazioni. Vedere la sezione Informazioni sull'assenza.

6 Tasti di funzione a programmazione doppia (A–C)

Memorizzazione di numeri, programmazione di funzioni.

7 Tasto di funzione a programmazione doppia (B) / tasto cuffia

a. |  | Memorizzazione di numeri e programmazione di funzioni.

b. |  | La funzione cuffia è disponibile solo con l'unità opzionale (DBY 410 02) installata. Il tasto cuffia è programmato dall'amministratore di sistema. Vedere la sezione Accessori.

8 Tasto cancella sinistro / destra

Per scollegare la chiamata sinistra o destra. Vedere la sezione Chiamate in arrivo.

9 Conversazione sinistra / conversazione destra

Per stabilire una connessione vocale con il chiamante visualizzato a sinistra o a destra. Utilizzato anche per inserirsi in un'estensione occupata. Vedere le sezioni Chiamate in arrivo e Chiamate in uscita.

10 Fuori servizio

Mette il pannello operatore fuori servizio. Vedere la sezione Servizio.

11 Monitoraggio

Per monitorare una chiamata in attesa. Vedere le sezioni Supervisione chiamate interurbane e Tenuta e monitoraggio individuale.

12 Loop 1 / 2 / 3

Per mettere in attesa le chiamate. Vedere le sezioni Chiamate in uscita e Durante le chiamate.

13 Notifica

Per prenotare un'estensione o una linea esterna quando si riceve il segnale di occupato dell'estensione o della linea esterna. Vedere la sezione Chiamate in uscita.

14 Controllo del volume

15 Muto

Per attivare o disattivare il microfono. Vedere la sezione Durante le chiamate.

16 Altoparlante on/off

Per attivare o disattivare l'altoparlante. Vedere la sezione Durante le chiamate.

17 Rispondi/Estendi / Conferma

a. |  | Per rispondere/inoltrare chiamate. Vedere le sezioni Chiamate in arrivo, Chiamate in uscita, Controllo dei costi chiamate, Servizi di gruppo e Altre funzioni utili.

b. |  | Immissione/selezione di informazioni. Vedere le sezioni Servizio e Messaggi.

18 Microfono

19 Tastiera opzionale (A–Q)

17 tasti funzione a programmazione doppia per tastiera.
È possibile collegare quattro tastiere.

Nota:

se si utilizzano una o due tastiere, è possibile installare la tastiera opzionale DBY 409 01. Se tuttavia si utilizzano tre o quattro tastiere, tutte le tastiere opzionali devono essere di tipo DBY 409 02.

20 Altoparlante

21 Handset con funzione ausiliaria di ascolto

Nota:

il ricevitore può attirare piccoli oggetti metallici nella regione dell'auricolare.

© Ericsson Enterprise 2003