BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Połączenia wychodzące

## Zajęta linia zewnętrzna

Załóżmy, że wszystkie linie zewnętrzne są zajęte i nie można wykonać połączenia.

Powiadom

Naciśnij.

Pętla 1

Naciśnij wolny przycisk pętli.

Lampka przycisku zacznie się świecić. Można odbierać nowe połączenia przychodzące.

Dostępność linii zewnętrznej zostanie zasygnalizowana dzwonkiem i miganiem lampki przycisku pętli.

Pętla 1

Naciśnij ponownie.

Lampka przycisku pętli zgaśnie. Zewnętrzny sygnał zgłoszenia centrali. Kontynuuj zestawianie połączenia zewnętrznego.

#### Ingerencja do zajętej linii zewnętrznej

Istnieje możliwość włączenia się do rozmowy prowadzonej na linii zewnętrznej.

Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty (patrz wyświetlacz).

Na wyświetlaczu pojawią się informacje o rozmówcy połączonym z zajętą linią zewnętrzną.

Rozmowa

Naciśnij, aby włączyć się do rozmowy.

Zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy. Należy poinformować abonenta na linii zewnętrznej o nowym połączeniu.

Rozmowa

Naciśnij ponownie.

Rozmówca połączony z abonentem na linii zewnętrznej zostanie rozłączony.

© Ericsson Enterprise 2003