BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Funkcje ISDN

## Wykonywanie połączenia zewnętrznego z linią ISDN

Połączenie zewnętrzne należy zestawić w zwykły sposób.

Jeśli wywołany rozmówca jest także podłączony do cyfrowej sieci miejskiej, na wyświetlaczu jego aparatu pojawi się numer publiczny osoby dzwoniącej.

Jeśli numer osoby, z którą nawiązano połączenie, będzie różnił się od numeru wybranego (np. połączenie zostało przekierowane lub odebrane pod innym numerem wewnętrznym), na wyświetlaczu pojawi się nowy numer.

Przykład:

Numer wywołanego rozmówcy: 0 181100, wewn. 4736.

Mimo, że żądanym numerem wewnętrznym jest 4736, połączenie zostanie odebrane pod numerem 5446.

Jeśli wywołany rozmówca włączył funkcję utajniania numeru, na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje.

© Ericsson Enterprise 2003