BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Wpisywanie tekstu

## Ustawienia osobiste

Konfigurowanie konsoli zgodnie z własnymi preferencjami.

Naciśnij (patrz wyświetlacz).

Naciśnij (patrz wyświetlacz).

Kontynuuj, wybierając tryb, który ma być zmieniony.

(odbiór, połączenie lub sygnalizacja).

#### Tryb odbierania połączeń

Dostępne są trzy różne tryby odbierania połączeń:

1. |  | Odbieranie ręczne przez podniesienie słuchawki (tryb domyślny).

2. |  | Odbieranie ręczne przy użyciu przycisku odbierania.

3. |  | Odbieranie automatyczne (połączenie jest odbierane automatycznie bez naciskania przycisku).

Uwaga:

Jeśli połączenie zostanie odebrane przy użyciu przycisku monitorowania lub przycisku pętli, gdy ustawiony jest tryb 3, to tymczasowo zostanie włączony tryb 2 (aby użytkownik mógł odbierać wywołania z kolejki operatora lub połączenia zawieszone przy użyciu przycisku monitorowania/pętli).

Naciśnij (patrz wyświetlacz).

Naciśnij, aby wybrać tryb odbierania połączeń (patrz wyświetlacz).

Naciśnij, aby zatwierdzić ustawienia (patrz wyświetlacz).

Kasowanie

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

#### Łączenie rozmów

Dostępne są trzy różne tryby łączenia rozmów:

1. |  | Ręczne łączenie przez odłożenie słuchawki (tryb domyślny).

2. |  | Ręczne łączenie przy użyciu przycisku łączenia.

3. |  | Łączenie automatyczne (połączenie jest wykonywane automatycznie bez naciskania przycisku).

Naciśnij (patrz wyświetlacz).

Naciśnij, aby wybrać tryb łączenia (patrz wyświetlacz).

Naciśnij, aby zatwierdzić ustawienia (patrz wyświetlacz).

Kasowanie

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

#### Tryb sygnalizacji

Dostępne są dwa różne tryby sygnalizacji:

1. |  | Zwykły (tryb domyślny).

2. |  | Pojedynczym sygnałem.

Naciśnij (patrz wyświetlacz).

Naciśnij, aby wybrać tryb sygnalizacji (patrz wyświetlacz).

Naciśnij, aby zatwierdzić ustawienia (patrz wyświetlacz).

Kasowanie

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

© Ericsson Enterprise 2003