BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Połączenia wychodzące

## Zajęty numer wewnętrzny

Załóżmy, że wywołanie ma być połączone do określonego numeru wewnętrznego, ale numer ten jest zajęty. Jest kilka możliwości:

Uwaga:

Można włączyć się do trwającej rozmowy. Patrz sekcja Ingerencja i wymuszone rozłączenie.

#### Opcja 1

Połączenie rozmowy do zajętego numeru wewnętrznego:

Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty (patrz wyświetlacz).

Na wyświetlaczu pojawią się informacje o rozmówcy połączonym z zajętym numerem wewnętrznym.

Naciśnij, aby wykonać połączenie.

Połączenie zostanie nawiązane automatycznie natychmiast po zwolnieniu numeru wewnętrznego. Pod odpowiedni numer wewnętrzny zostanie wysyłany sygnał połączenia oczekującego.

#### Opcja 2

Kolejkowanie połączenia:

Powiadom

Naciśnij.

Pętla 1

Naciśnij wolny przycisk pętli.

Lampka przycisku zacznie się świecić. Rozmowa zostanie umieszczona w kolejce i uaktywniona zostanie funkcja powiadamiania o zwolnieniu numeru wewnętrznego. Można odbierać nowe połączenia przychodzące.

Uwaga:

Nie można kolejkować połączeń z członkami grup wewnętrznych.

Zwolnienie numeru wewnętrznego zostanie zasygnalizowane dzwonkiem i miganiem lampki przycisku pętli. Na ten sygnał należy odpowiedzieć w ciągu ośmiu sekund, naciskając przycisk pętli. W przeciwnym przypadku połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

Pętla 1

Naciśnij.

Lampka przycisku pętli zgaśnie.

Rozmowa

Naciśnij, aby wywołać numer wewnętrzny.

Naciśnij, aby wykonać połączenie.

Lub:

Jeśli osoba dzwoniąca chce być połączona z innym numerem wewnętrznym:

Pętla 1

Naciśnij.

Kasowanie

Naciśnij.

Wywołaj nowy numer wewnętrzny i połącz rozmowę w zwykły sposób.

#### Opcja 3

Osoba dzwoniąca woli zadzwonić później:

Kasowanie

Naciśnij, aby rozłączyć.

Kasowanie

Naciśnij, aby rozłączyć.

© Ericsson Enterprise 2003