BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Набор текста

## Персональные настройки

Настройка консоли в соответствии с вашими предпочтениями.

Нажмите клавишу «Программирование» (см. дисплей).

Нажмите клавишу «Настройки» (см. дисплей).

Выберите параметр, который вы хотите изменить.

(режим ответа, перевода вызова или сигнализации).

#### Режим ответа

Вы можете выбрать один из трех режимов ответа.

1. |  | Ручной, поднятием трубки (по умолчанию).

2. |  | Ручной, нажатием клавиши ответа.

3. |  | Автоматический. (Автоматическое соединение без нажатия клавиши).

Примечание:

Если вы поставили вызов на контроль или на клавишу циклического повтора при включенном режиме 3, будет временно включен режим 2 (чтобы дать пользователю возможность принять входящие вызовы из очереди оператора или вернуться к вызову, удержанному на клавишах контроля/циклического повтора).

Нажмите клавишу «Ответ» (см. дисплей).

Нажмите клавишу «Вперед» (см. дисплей).

Нажмите клавишу «Ввод» для подтверждения настройки (см. дисплей).

Clear

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

#### Режим перевода вызова

Вы можете выбрать один из трех режимов перевода вызова:

1. |  | Ручной, с помощью трубки (по умолчанию).

2. |  | Ручной, нажатием клавиши перевода вызова.

3. |  | Автоматический. (Автоматический перевод вызова без нажатия клавиши).

Нажмите клавишу «Перевод» (см. дисплей).

Нажмите, чтобы выбрать режим перевода вызова (см. дисплей).

Нажмите клавишу «Ввод» для подтверждения настройки (см. дисплей).

Clear

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

#### Режим сигнализации

Вы можете выбрать один из двух режимов сигнализации:

1. |  | Непрерывный (по умолчанию).

2. |  | Импульсый.

Нажмите клавишу «Сигнализация» (см. дисплей).

Нажмите клавишу «Вперед» для выбора режима сигнализации (см. дисплей).

Нажмите клавишу «Ввод» для подтверждения настройки (см. дисплей).

Clear

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

© Ericsson Enterprise 2003