BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Gesprek doorverbinden

## Omleidingsadres voor een ander nummer veranderen

Als operator kunt u het omleidingsadres voor een ander nummer veranderen, activeren of annuleren, bijvoorbeeld, wanneer er iemand ziek is en wenst dat zijn gesprekken door een andere persoon worden beantwoord. U kunt beide controleren: de interne en externe omleidingen.

Notitie:

Een geblokkeerd nummer wordt omgeleid.

#### Verander en activeer de interne omleiding

Een geprogrammeerde interne omleiding veranderen en activeren.

Kies.

Kies het nevenaansluitingsnummer en druk.

Voer het nieuwe omleidingsadres in.

Druk om de individuele omleiding te activeren.

Controletoon.

Clear

Druk om de procedure te beëindigen.

Notitie:

Een individuele interne omleiding kan niet geactiveerd worden, wanneer er reeds een individuele externe omleiding geactiveerd is.

#### Interne omleiding annuleren

Kies.

Kies het nevenaansluitingsnummer en druk.

De geprogrammeerde interne omleiding is gedeactiveerd.

Clear

Druk om de procedure te beëindigen.

#### Een nieuw extern omleidingsadres activeren en programmeren

Om een nieuw individueel extern omleidingsadres in te stellen:

Kies.

Kies het nevenaansluitingsnummer en druk.

Kies het (de) cijfer(s) voor de externe gesprekstoegang en voer het nieuwe externe omleidingsadres in.

Maximaal 24 cijfers.

Notitie:

Indien uw publiek netwerk de kiestoon een seconde wachten verlangt, druk .

Druk om de individuele omleiding te activeren.

Controletoon.

Clear

Druk om de procedure te beëindigen.

Notitie:

Bel de aansluiting om te controleren, of de externe omleiding correct werd ingesteld. Op deze manier kunt u zich ervan vergewissen dat het nummer correct geprogrammeerd werd en dat de gesprekken niet per ongeluk naar een andere persoon worden omgeleid.

#### Externe omleiding annuleren

Kies.

Kies het nevenaansluitingsnummer en druk.

De geprogrammeerde externe omleiding is gedeactiveerd.

Clear

Druk om de procedure te beëindigen.

Notitie:

Het geprogrammeerde omleidingsadres werd niet uit het geheugen verwijderd, de omleiding is enkel inactief.

#### Externe omleiding reactiveren

Een geprogrammeerde externe omleiding activeren.

Kies.

Kies het nevenaansluitingsnummer en druk.

Clear

Druk om de procedure te beëindigen.

© Ericsson Enterprise 2004