BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Tijdens gesprekken

## Wachten via de operator

Verschillende inkomende gesprekken kunnen in wacht geplaatst worden door het gebruik van deze functie.

U hebt gespreksverbinding met de oproeper.

Wachten

Druk (voorgeprogrammeerd).

Het gesprek wordt in wacht geplaatst. De toetslamp geeft continu licht. U kunt nieuwe inkomende gesprekken beantwoorden en ook gesprekken in wacht plaatsen door de toets opnieuw te drukken tijdens een lopend gesprek.

Wanneer u één van de gesprekken in wacht wenst te beantwoorden, mag u geen lopende gesprekken hebben:

Wachten

Druk (voorgeprogrammeerd).

Het oudste gesprek in wacht wordt op het display getoond.

Gesprek

Druk om opnieuw te nemen.

Het gesprek werd opnieuw aangenomen. Het wacht-toetslicht blijft aan, wanneer er nog andere gesprekken in wacht zijn.

Of:

Wachten

Druk (voorgeprogrammeerd).

Het gesprek wordt opnieuw in wacht geplaatst. Het volgende gesprek in wacht wordt getoond.

Herhaal tot het gewenste gesprek wordt getoond.

Wanneer alle gesprekken werden aangenomen, gaat het toetslicht uit.

© Ericsson Enterprise 2004