BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214

## Beschrijving

### Dialog 4224 Operator

1 Display

5x40 letters. Zie paragraaf Display informatie.

2 Menufunctietoetsen

De functies zijn afhankelijk van de verkeersstatus en worden in de laatste lijn van het display getoond. Wanneer u verzocht wordt om (zie display), druk de gewenste toets om toegang te krijgen tot deze functie.

3 2de

Toets voor de toegang tot de secundaire toetsfuncties. (Deze functies worden vermeld in de tweede lijn van de overeenkomstige toets.)

4 Bericht

Berichten verzenden en ontvangen. Zie paragraaf Berichten.

5 Info

Informatie invoeren. Zie paragraaf Afwezigheidsinformatie.

6 Programmeerbare duaal-functietoetsen

Nummers opslaan, functies programmeren.

7 Clear-toets links / Clear-toets rechts

Om het linker- of rechtergesprek af te sluiten, zie paragraaf Inkomende oproepen.

8 Gesprek links / Gesprek rechts

Gespreksverbinding met de links of rechts aangetoonde oproeper. Wordt ook gebruikt om op een bezet nummer op te schakelen. Zie paragrafen Inkomende oproepen en Uitgaande gesprekken.

9 Buiten werking

Zet de bedieningsconsole buiten werking. Zie paragraaf Bediening.

10 Controle

Een oproep in wacht controleren. Zie paragrafen Lange-afstandsgesprekken controleren en Individueel wachten en luisteren.

11 Kring 1 / 2 / 3

Oproepen in wacht zetten of wacht indien bezet oproepen. Zie paragrafen Uitgaande gesprekken en Tijdens gesprekken.

12 Notificatie

Een nevenaansluiting of externe lijn reserveren, wanneer u een bezette lijn of netlijn krijgt. Zie paragraaf Uitgaande gesprekken.

13 Uitschakelen

De microfoon aan- of uitschakelen. Zie paragraaf Tijdens gesprekken.

14 Luidspreker aan/uit

De luidspreker in- of uitschakelen. Zie paragraaf Tijdens gesprekken.

15 Koptelefoontoets

Zie paragraaf Koptelefoon - Dialog 4224 Operator.

16 Beantwoorden/Uitbreiden / Invoeren

a. |  | Oproepen beantwoorden/oproepen uitbreiden. Zie paragrafen Inkomende oproepen, Uitgaande gesprekken, Gesprek tellen, Groepseigenschappen en Andere nuttige eigenschappen.

b. |  | Informatie invoeren/kiezen. Zie paragrafen Bediening en Berichten.

17 Volumecontrole

18 Microfoon

19 Optioneel toetsenbord

17 Programmeerbare duaal-functietoetsen per toetsenbord.
Er kunnen vier toetsenborden worden aangesloten.

Notitie:

Gebruik enkel optionele toetsenborden van het type DBY 419 01.

20 Luidspreker

21 Hoorn met hoorapparaatfunctie

Gelieve hiervan nota te nemen:

De hoorn kan kleine metalen voorwerpen in het bereik van de ontvanger aantrekken en vasthouden.

#### Meer informatie

Dialog 3214

Telefoontoetsen Dialog 4224 / Dialog 3214

Lampindicaties

Display informatie

Tonen

© Ericsson Enterprise 2004