BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Uitgaande gesprekken

## Externe lijn bezet

Indien er geen externe lijn voor uw gesprek beschikbaar is:

Notificatie

Druk.

Kring 1

Druk een vrije kringtoets.

De toetslamp geeft continu licht. U kunt nieuwe inkomende gesprekken beantwoorden.

Een belsignaal en het knipperen van de kringtoetslamp tonen dat een externe lijn beschikbaar is.

Kring 1

Druk opnieuw.

Het licht van de kringtoets gaat uit. Externe kiestoon. Ga door en voer het externe gesprek.

#### Opschakelen op een bezette externe lijn

U kunt een bezette externe lijn onderbreken.

Druk en houd vast (zie display).

De gesprekspartner van de bezette externe lijn wordt op het display getoond.

Gesprek

Druk om op te schakelen.

Er volgt een waarschuwingstoon. Informeer de externe lijn over het nieuwe gesprek.

Gesprek

Druk opnieuw.

De persoon die op de externe lijn spreekt, wordt onderbroken.

© Ericsson Enterprise 2004