BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Beschrijving

## Dialog 3214

1 Display

5x40 letters. Zie paragraaf Display informatie.

2 Menufunctietoetsen

De functies zijn afhankelijk van de verkeersstatus en worden in de laatste lijn van het display getoond. Wanneer u verzocht wordt om (zie display), druk de gewenste toets om toegang te krijgen tot deze functie.

3 2de

Toets voor de toegang tot de secundaire toetsfuncties. (Deze functies worden vermeld in de tweede lijn van de overeenkomstige toets.)

4 Bericht

Berichten verzenden en ontvangen. Zie paragraaf Berichten.

5 Info

Informatie invoeren. Zie paragraaf Afwezigheidsinformatie.

6 Programmeerbare duaal-functietoetsen (A-C)

Nummers opslaan, functies programmeren.

7 Programmeerbare duaal-functietoets (B) / Koptelefoontoets

a. |  | Nummers opslaan en functies programmeren.

b. |  | De koptelefoonfunctie is alleen maar beschikbaar met de geïnstalleerde optie-eenheid (DBY 410 02). De koptelefoontoets wordt geprogrammeerd door de systeembeheerder. Zie paragraaf Toebehoren.

8 Clear-toets links / Clear-toets rechts

Om het linker- of rechtergesprek af te sluiten, zie paragraaf Inkomende oproepen.

9 Gesprek links / Gesprek rechts

Gespreksverbinding met de links of rechts aangetoonde oproeper. Wordt ook gebruikt om op een bezet nummer op te schakelen. Zie paragrafen Inkomende oproepen en Uitgaande gesprekken.

10 Buiten werking

Zet de bedieningsconsole buiten werking. Zie paragraaf Bediening.

11 Controle

Een oproep in wacht controleren. Zie paragrafen Lange-afstandsgesprekken controleren en Individueel wachten en luisteren.

12 Kring 1 / 2 / 3

Oproepen in wacht zetten of wacht indien bezet oproepen. Zie paragrafen Uitgaande gesprekken en Tijdens gesprekken.

13 Notificatie

Een nevenaansluiting of externe lijn reserveren, wanneer u een bezette lijn of netlijn krijgt. Zie paragraaf Uitgaande gesprekken.

14 Volumecontrole

15 Uitschakelen

De microfoon aan- of uitschakelen. Zie paragraaf Tijdens gesprekken.

16 Luidspreker aan/uit

De luidspreker in- of uitschakelen. Zie paragraaf Tijdens gesprekken.

17 Beantwoorden/Uitbreiden / Invoeren

a. |  | Oproepen beantwoorden/oproepen uitbreiden. Zie paragrafen Inkomende oproepen, Uitgaande gesprekken, Gesprek tellen, Groepseigenschappen en Andere nuttige eigenschappen.

b. |  | Informatie invoeren/kiezen. Zie paragrafen Bediening en Berichten.

18 Microfoon

19 Optioneel toetsenbord (A-Q)

17 Programmeerbare duaal-functietoetsen per toetsenbord.
Er kunnen vier toetsenborden worden aangesloten.

Notitie:

Indien één of twee toetsenborden worden gebruikt, mag het optionele toetsenbord DBY 409 01 worden gebruikt. Wanneer er echter drie of vier toetsenborden worden gebruikt, moeten alle optionele toetsenborden van het type DBY 409 02 zijn.

20 Luidspreker

21 Hoorn met hoorapparaatfunctie

Gelieve hiervan nota te nemen:

De hoorn kan kleine metalen voorwerpen in het bereik van de ontvanger vasthouden.

© Ericsson Enterprise 2004