BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Tekst schrijven

## Belsignaal

Door te programmeren kunt u het beltype (2 types), het belvolume (10 stappen) en de beleigenschappen (10 eigenschappen) instellen.

Druk (zie display).

Druk (zie display).

U kunt nu het beltype, het belvolume of de beleigenschappen kiezen.

#### Beltype

Kies type 1, wanneer u het belvolume op een constant niveau wenst te zetten, kies type 2, wanneer u een stapsgewijze verhoging van het belvolume wenst, wanneer de telefoon rinkelt.

Druk (zie display).

U hoort het gekozen type.

Druk om te veranderen (zie display).

Clear

Druk om de procedure te beëindigen.

Notitie:

Wanneer type 2 wordt gekozen, kan het belvolume niet worden geprogrammeerd.

#### Belvolume

Druk (zie display).

U hoort het gekozen volume (0 ... laagste volume, 9 ... hoogste volume).

Druk lager of hoger om het niveau te veranderen (zie display).

Clear

Druk om de procedure te beëindigen.

Notitie:

Deze programmering kan niet worden toegepast, wanneer u het 2de beltype hebt gekozen.

#### Beleigenschappen

Druk (zie display).

U hoort de gekozen eigenschap.

Druk om te veranderen (zie display).

Clear

Druk om de procedure te beëindigen.

© Ericsson Enterprise 2004