BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Bediening

## Buiten werking

Wanneer u buiten werking activeert, worden alle inkomende externe gesprekken naar de operator-wachtrij naar een alternatieve antwoordpositie omgeleid.

#### Activeren

Buiten werking

Druk om te activeren.

De lamp geeft licht. Het bedieningspaneel is buiten werking.

Een tijdelijke verandering of een alternatieve antwoordpositie is mogelijk:

Druk (zie display).

Type de nieuwe alternatieve antwoordpositie in.

Notitie:

Deze procedure kan enkel door de laatste actieve operator worden uitgevoerd.

Druk om te bevestigen.

#### Deactiveren

Buiten werking

Druk opnieuw om te deactiveren.

De lamp gaat uit. Console wordt bediend.

© Ericsson Enterprise 2004