BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Toebehoren

## Optie-eenheid

#### Dialog 4224 Operator

De optie-eenheid DBY 420 01/1 is een optioneel toebehoren dat aan de onderkant van uw telefoontoestel geïnstalleerd kan worden. De volgende inrichtingen kunnen via de optie-eenheid geïnstalleerd worden:

- Extra bel of bezetindicatie buiten

De optie-eenheid voor extra bel of bezetsignaal controleren of instellen:

Druk en houd gelijktijdig tot u een belsignaal hoort.

Het display toont:

De toetslamp op Clear toont de instelling van de optie-eenheid:

- Uit=Extra hoorn
- Aan=Bezetsignaallamp
- Knipperend=Gecombineerde extra bel & bezetlamp.

Clear

Druk om naar bezetsignaal te wisselen,

Of:

Clear

Druk om naar extra bel & bezetsignaal te wisselen,

Of:

Clear

Druk om naar extra bel te wisselen.

Druk om de instelling op te slaan.

Notitie:

Indien u # niet drukt, keert de telefoon automatisch terug in de inactieve toestand ca. 30 seconden na de laatste toetsdruk.

#### Bedieningspaneel Dialog 3214

De optie-eenheid DBY 410 02 is een optioneel toebehoren dat aan de onderkant van uw telefoontoestel geïnstalleerd kan worden. De volgende inrichtingen kunnen via de optie-eenheid geïnstalleerd worden:

- Bandrecorder
- Extra bel of bezetindicatie buiten
- Verbeterde koptelefoonfunctionaliteit
- PC sound card
- Tweede hoorn

Notitie:

Voor mensen met een verzwakt gehoor biedt de optie-eenheid de mogelijkheid om het ontvangstvolume in de hoorn en in de koptelefoon te versterken.

© Ericsson Enterprise 2004