BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Tijdens gesprekken

## Seriegesprekken

De externe oproeper wenst verschillende aansluitingen te spreken in een bepaalde volgorde:

Druk (zie display).

De eerste aansluiting oproepen.

Gesprek

Druk.

Informeer de aansluiting dat hij/zij met een seriegesprek wordt verbonden dat niet kan worden doorverbonden en terug naar de operator moet gaan, wanneer u de hoorn oplegt.

Druk om het gesprek te voeren.

Roep opnieuw op na het eerste gesprek:

Plaats het gesprek met de volgende aansluiting op de gewone manier en herhaal tot er maar één gewenste aansluiting blijft.

Voor de laatste oproep in het seriegesprek:

Druk (zie display).

Roep het laatste nummer op en druk om het gesprek te plaatsen.

Na het laatste gesprek is het seriegesprek beëindigd.

© Ericsson Enterprise 2004