BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Edições de textos

## Sinal de chamada

Com a programação, você pode ajustar o tipo de sinal de campainha (2 tipos), o volume de campainha (10 níveis) e o sinal de campainha (10 tons).

Pressionar a tecla (vide display).

Pressionar (vide display).

Agora você pode optar por ajustar o tipo, o volume ou a característica do sinal de campainha.

#### Tipo do sinal de campainha

Selecione o tipo 1, se você quiser que o volume da campainha mantenha seu nível constante durante a chamada, e o tipo 2, se você quiser que o volume da campainha aumente gradualmente seu nível durante a chamada.

Pressionar (vide display).

Você ouve o tipo atual de sinal de campainha selecionado.

Pressionar a tecla para mudar (vide display).

Apagar

Pressionar esta tecla para terminar o processo.

Nota:

ao optar pelo tipo 2, a programação de ajuste de volume da campainha não poderá ser aplicada.

#### Volume do sinal de campainha

Pressionar (vide display).

Você ouve o volume selecionado (0 é o nível mais baixo, 9 o mais alto).

Pressionar a tecla para mais baixo ou mais alto para mudar o nível (vide display).

Apagar

Pressionar esta tecla para terminar o processo.

Nota:

esta programação não pode ser aplicada quando estiver selecionado o tipo de campainha 2.

#### Toque do sinal de campainha

Pressionar a tecla (vide display).

Você ouve o tom selecionado.

Pressionar a tecla para mudar (vide display).

Apagar

Pressionar esta tecla para terminar o processo.

© Ericsson Enterprise 2004