BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Durante uma ligação

## Transferência

É possível transferir uma chamada de entrada para um ramal.

Digitar o número de ramal ou um número de grupo interno.

O estado do ramal é exibido no display.

ou:

Tomás P

Pressionar uma tecla pré-programada.

O estado do ramal é exibido no display.

Siga com a opção 1 ou 2.

Nota:

se o ramal estiver ocupado, veja o capítulo Ramal ocupado.

#### Opção 1

Transferência direta:

Nota:

certifique-se de que está conectado com o interlocutor desejado. Por favor, leia as observações e advertências no capítulo Sugestões úteis.

Pressionar a tecla.

ou:

Colocar o fone de mão novamente no gancho.

A chamada é transferida. As chamadas externas só podem ser transferidas com a tecla de transferência se a programação do sistema permitir este tipo de transmissão.

#### Opção 2

Anuncie primeiro a chamada:

Falar

Pressionar a tecla para ligar para o ramal.

Quando o ramal lhe responder, anuncie a chamada.

Pressionar a tecla.

ou:

Colocar o telefone no gancho para efetuar a conexão.

#### Transferência para um ramal ocupado

Você pode até transferir chamadas para ramais ocupados. O outro participante ouve um sinal atenuado (chamada em espera) e a chamada é transferida assim que termine a chamada atual (se estiver ativada a função de chamada em espera).

#### Retorno de chamada

Se você transferiu uma chamada externa e o outro ramal não a atendeu dentro de um certo tempo, a chamada lhe é devolvida. A campainha do seu telefone toca de novo.

© Ericsson Enterprise 2004