BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Descrição dos diálogos do BEA

## Unidades DSS conectadas

O diálogo dos teclados exibe uma ilustração interativa da(s) unidade(s) DSS. DSS é a sigla de Direct Station Select (seleção direta de estação), um outro nome para o teclado opcional conectado ao seu telefone de sistema.

A lâmpada vermelha indica que uma função ou um número abreviado individual (ou os dois) foram atribuídos a esta tecla. Colocar o mouse sobre as teclas programáveis das unidades DSS para exibir os parâmetros da tecla: o nome da tecla, a função da tecla, o número / identidade atribuídos e o número abreviado individual.

Adicionalmente, aparece um ponto verde na tecla selecionada. Clicar na tecla selecionada para fechar a janela instantânea e chamar o diálogo «parâmetros da tecla». Neste diálogo, é possível mudar a função da tecla, o número ou a identidade atribuídos e selecionar uma alternativa de sinal de chamada e uma prioridade, se disponível. Veja também Parâmetros da tecla.

Agora, mudar os parâmetros da tecla conforme desejado. Se você estiver satisfeito com as suas mudanças, clicar em «submeter» na barra de comando em baixo para gravar as suas alterações no sistema.

#### Opções

recarregar |  | para recuperar um número programado do sistema |
anterior |  | para exibir a programação da tecla anterior |
próxima |  | para exibir a programação da próxima tecla |
fechar |  | para fechar o diálogo dos teclados |

© Ericsson Enterprise 2004