BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Chamadas de saída

## Linha externa ocupada

Caso não exista nenhuma linha externa livre para suas chamadas:

Notificar

Pressionar a tecla.

Espera 1

Pressionar qualquer tecla de espera livre.

A lâmpada da tecla apresenta luz fixa. Você pode atender novas chamadas de entrada.

Um sinal de campainha e a lâmpada de espera a piscar indicam que a linha externa está disponível.

Espera 1

Pressionar a tecla outra vez.

A lâmpada da tecla de espera apaga-se. Tom externo de teclar. Continue fazendo a chamada externa.

#### Intercalar a uma linha externa ocupada

Você pode entrar em uma linha externa ocupada.

Pressionar e segurar a tecla (vide display).

No display aparece o participante do ramal ocupado.

Falar

Pressionar a tecla para intercalar.

Ouve-se um tom de advertência. Informar a linha externa que existe uma nova chamada.

Falar

Pressionar a tecla outra vez.

Desconecta a pessoa que falava na linha externa.

© Ericsson Enterprise 2004