BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

## Полезные советы

### Соединения между внешними линиями

С помощью вашей учрежденческой АТС BusinessPhone вы можете установить переадресацию внешних вызовов или конференц-связь с несколькими внешними абонентами, а также передать внешний вызов другому внешнему абоненту (например, на беспроводный телефон). Эти функции очень помогают в работе.

Примечание:

При использовании данных функций ваша система BusinessPhone займет по крайней мере две внешние линии.

Однако одновременное использование нескольких внешних линий может вызвать некоторые неудобства. Поэтому хотим обратить ваше внимание на следующее:

- Не передавайте внешние вызовы на внешние почтовые ящики, информационные системы или внешним абонентам прежде, чем получите от них ответ.
- Завершайте ваши вызовы нажатием клавиши «Clear».

Если внешние абоненты работают в автоматическом режиме (почтовый ящик, автоинформатор или автосекретарь и т.д.), соединение с внешними линиями может занять много времени, что приведет к большим расходам. Более того, такие вызовы могут занять две внешние линии вашей системы. Вы можете ограничить возможность соединения между двумя внешними линиями, перепрограммировав вашу систему.

Для получения дополнительных сведений свяжитесь с администратором системы или нашим сервисным центром.

© Ericsson Enterprise 2004