BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Во время разговора

## Конференц-связь

Во время разговора вы можете установить конференц-связь.

Наберите номер третьей внутренней линии.

Примечание:

Если информация о текущем собеседнике отображается в правой части дисплея, перед вызовом третьей линии следует нажать левую клавишу «Speech» (Разговор).

Speech

Нажмите клавишу «Разговор», чтобы вызвать третью линию.

Когда третья линия ответит:

Нажмите клавишу конференц-связи, чтобы установить конференц-связь с тремя участниками (см. дисплей).

Абоненты услышат тон конференц-связи.

Выберите вариант 1 или 2.

#### Вариант 1

Завершение конференц-связи:

В зависимости от того, кого из собеседников вы хотите отключить от конференц-связи, вы можете нажать правую или левую клавишу «Сlear» (Сброс).

Clear

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

Или:

Clear

Нажмите, чтобы завершить конференц-связь.

#### Вариант 2

Если вы хотите соединить ваших собеседников:

Нажмите клавишу перевода вызова (см. дисплей).

Примечание:

Убедитесь, что вы соединились с нужным абонентом. Ознакомьтесь с примечаниями и предупреждениями в разделе Полезные советы.

© Ericsson Enterprise 2004