BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Skriva text

## Egna inställningar

Så här ställer du in konsolen som du vill ha den.

Tryck (se teckenfönstret).

Tryck (se teckenfönstret).

Fortsätt genom att välja vad du vill ändra.

(Svarssätt, förmedling eller ringsignal.)

#### Svarssätt

Det finns tre svarssätt att välja på:

1. |  | Manuellt svar med lur (standardvärde).

2. |  | Manuellt svar med svarsknapp.

3. |  | Svara automatiskt. (Samtalet kopplas automatiskt utan att man behöver trycka på en knapp.)

Obs!

Har du placerat ett samtal på en övervaknings- eller slingknapp och valt läge 3, växlas tillfälligt till läge 2 (för att ge användaren en chans att besvara inkommande samtal från telefonistkön eller samtal som parkerats på en övervaknings-/slingknapp).

Tryck (se teckenfönstret).

Tryck för att välja svarssätt (se teckenfönstret).

Tryck för att bekräfta inställningen (se teckenfönstret).

Avsluta

Tryck för att slutföra proceduren.

#### Förmedlingsläge

Det finns tre förmedlingssätt att välja på:

1. |  | Manuell förmedling med lur (standardvärde).

2. |  | Manuell förmedling med förmedlingsknapp.

3. |  | Förmedla automatiskt. (Samtalet förmedlas automatiskt utan att man behöver trycka på en knapp.)

Tryck (se teckenfönstret).

Tryck för att välja förmedlingssätt (se teckenfönstret).

Tryck för att bekräfta inställningen (se teckenfönstret).

Avsluta

Tryck för att slutföra proceduren.

#### Ringsignal

Det finns två signallägen att välja på:

1. |  | Kontinuerligt (standardvärde).

2. |  | Stöt.

Tryck (se teckenfönstret).

Tryck för att välja signalläge (se teckenfönstret).

Tryck för att bekräfta inställningen (se teckenfönstret).

Avsluta

Tryck för att slutföra proceduren.

© Ericsson Enterprise 2004