BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Skriv tekst

## Personlige indstillinger

Opsætning af telefonistapparatet efter dine behov.

Tryk (se display).

Tryk (se display).

Fortsæt med at vælge hvilken modus der skal ændres.

(Svar-måde, transport eller ringing).

#### Svar-måde

Du kan vælge mellem tre forskellige svar-måder:

1. |  | Besvare manuelt med håndsættet løftet af (standard).

2. |  | Besvare manuelt med svartasten.

3. |  | Besvare automatisk. (Opkaldet forbindes automatisk uden tryk på nogen tast.)

Bemærk:

Hvis du har placeret et opkald på en overvågnings- eller sløjfetast med svar-måde 3 valgt, vil måden midlertidigt skifte til svar-måde 2 (for at give brugeren en chance for at besvare indkommende opkald fra telefonistkøen eller opkald, der er sat på hold på en overvågnings/sløjfe tast).

Tryk (se display).

Tryk for at vælge svar-måde (se display).

Tryk for at bekræfte indstillingerne (se display).

Clear

Tryk for at afslutte proceduren.

#### Transportmåde

Du kan vælge mellem tre forskellige transportmåder:

1. |  | Transportere manuelt med håndsættet løftet af (standard).

2. |  | Transportere manuelt med transporttasten.

3. |  | Transportere automatisk. (Opkaldet transporteres automatisk uden tryk på nogen tast.)

Tryk (se display).

Tryk for at vælge transport måde (se display).

Tryk for at bekræfte indstillingerne (se display).

Clear

Tryk for at afslutte proceduren.

#### Ringemåde

Du kan vælge mellem to forskellige ringemåder:

1. |  | Gentagen ring (standard).

2. |  | Burst.

Tryk (se display).

Tryk for at vælge ringe måde (se display).

Tryk for at bekræfte indstillingerne (se display).

Clear

Tryk for at afslutte proceduren.

© Ericsson Enterprise 2004