BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Beskrivelse

## Displayoplysninger

Displayet hjælper dig med trinvise instruktioner.

Vippedisplayet består af 5 rækker med plads til 40 tegn på hver række. Felterne i displayet består af følgende information.

Når din telefon ikke er i brug, viser den første (øverste) linie dato, tid, temperatur, navn og lokalnummer. Den anden linie viser køinformation. Den nederste linie viser de tilgængelige menutastfunktioner.

Under et ekstern udgående opkald viser den tredje linie navnekatalognummeret for den eksterne linie og det tastede/forbundne telefonnummer. Den fjerde linie viser opkaldstypen.

Under et internt opkald viser den tredje linie lokalnummeret og trafik status. Den fjerde linie viser den opkaldendes navn.

Hvis du foretager et internt opkald til en person, som har aktiveret en viderestilling, viser første og anden linie navnet og lokalnummeret for den person, du har kaldt op, og den tredje og fjerde linie viser, hvor opkaldet er viderestillet.

Under et eksternt indkommende opkald viser den tredje linie navnekatalognummeret for den eksterne linie og trafik status. Den fjerde linie viser den opkaldendes telefonnummer og opkaldstype.

#### Statusinformation

Statusinformationen for indkommende og udgående opkald vises nogle gange som en forkortelse og nogle gange som hele ord:

|  |  |  | Nummer eller funktion blokeret. |
|  |  |  | Antal ventende opkald i den fælles kø. |
|  |  |  | Intercom-opkald. |
|  |  |  | Radio-personsøgningsmodtager ikke i brug. |
|  |  |  | Intet nummer tildelt. |
|  |  |  | Bestilt personsøgning er færdig. |
|  |  |  | Genopkald af tidligere besvarede opkald. |
|  |  |  | Antal ventende opkald i den individuelle kø. |
|  |  |  | Indbrydning i igangværende samtaler. |
|  |  |  | Voice-information aktiveret. |
|  |  |  | Tekstinformation aktiveret. |
|  |  |  | Der er gemt tekst eller voice-information på det kaldte lokalnummer. |
|  |  |  | Forespørgselsopkald. |
|  |  |  | Identifikation af diverse opkald accepteret. |
|  |  |  | Identifikation af diverse opkald nægtet. |
|  |  |  | Opkaldsdebitering. |
|  |  |  | Opkald ikke tidligere besvaret. |
|  |  |  | Et eksternt indkommende opkald blev viderestillet til telefonisten. |
|  |  |  | Lokalnummeret er optaget (kø-situation vises). |
|  |  |  | Ring for meddelelse om opkald. |
|  |  |  | Linie 1 på kaldte lokalnummer er ledig. |
|  |  |  | Linie 1 på kaldte lokalnummer er optaget, men linie 2 er ledig. |
|  |  |  | Seriekald. |
|  |  |  | Spærring i systemet, opkald kan ikke forbindes. |
|  |  |  | Spærret lokalnummer, opkald kan ikke foretages. |
|  |  |  | Taleforbindelse. |
|  |  |  | Transporteret opkald. |
|  |  |  | Nummeret var ufuldstændigt. |
|  |  |  | Radiosøgning venter. |
|  |  |  | Opkald viderestillet. |
|  |  |  | Indikerer udvendig temperatur og tendens (op eller ned), hvis telefonsystemet er udstyret med en valgfri temperaturføler. |

© Ericsson Enterprise 2004