BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Udgående opkald

## Optaget lokalnummer

Et indkommende opkald ønsker at blive transporteret til et specifikt lokalnummer, men det kaldte lokalnummer er optaget. Du har flere muligheder:

Bemærk:

Du kan bryde ind på et optaget lokalnummer, se afsnit Indbrydning og tvungen afbrydelse.

#### Mulighed 1

Transportere opkaldet til den det optagne lokalnummer:

Tryk og hold (se display).

Samtalepartneren på det optagne lokalnummer vises på displayet.

Tast for at afslutte opkaldet.

Opkaldet placeres automatisk, når lokalnummeret bliver ledigt. Lokalnummeret hører et opkaldsventesignal.

#### Mulighed 2

Sætte opkaldet i venteposition:

Påmind

Tryk.

Sløjfe 1

Tryk på en vilkårlig ledig sløjfetast.

Tastlampen lyser konstant. Opkaldet er nu i venteposition med påmindelse om ledigt lokalnummer. Du kan besvare nye indkommende opkald.

Bemærk:

Opkald kan ikke sættes i venteposition på interne gruppenumre.

Et ringesignal og den blinkende sløjfe-tastlampe indikerer, at lokalnummeret er ledigt. Du skal besvare indenfor otte sekunder ved at trykke på sløjfetasten, ellers placeres opkaldet automatisk.

Sløjfe 1

Tryk.

Sløjfe-tastlampen slukker.

Tale

Tryk for at kalde op til lokalnummeret.

Tast for at foretage opkaldet.

Eller:

Hvis den opkaldende person ønsker et andet lokalnummer:

Sløjfe 1

Tryk.

Clear

Tast.

Kald op til det nye lokalnummer og placer opkaldet på normal måde.

#### Mulighed 3

Den opkaldende person foretrækker at ringe igen senere:

Clear

Tast for at afbryde.

Clear

Tast for at afbryde.

© Ericsson Enterprise 2004