BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Servizi ISDN

## Risposta ad una chiamata in arrivo da una linea ISDN

Un segnale di suoneria o una luce lampeggiante indica una chiamata in arrivo; rispondere alla chiamata nel modo consueto. Si possono presentare i quattro casi seguenti.

Esempio 1:

La rete pubblica fornisce il numero del chiamante.

Sta chiamando il sig. Plattner con numero pubblico 0 181100 4736.

Esempio 2:

Il chiamante ha attivato la funzione di Segretezza numero. Il numero del chiamante non verrà visualizzato.

Esempio 3:

La rete pubblica non può fornire il numero del chiamante; in questo caso viene visualizzato il numero normale della linea esterna.

© Ericsson Enterprise 2004