BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Scrittura di testo

## Configurazione personale

Configurare il pannello in base alle proprie esigenze.

Premere (vedi display).

Premere (vedi display).

Continuare selezionando la modalità da cambiare.

(risposta, inoltro o segnale).

#### Modalità di risposta

Si può selezionare una delle tre diverse modalità di risposta:

1. |  | Risposta manuale con sgancio (predefinita).

2. |  | Risposta manuale con tasto di risposta.

3. |  | Risposta automatica. La chiamata viene collegata automaticamente senza premere tasti.

Nota:

se una chiamata è stata impostata su un tasto di monitoraggio o loop con modalità 3 selezionata, la modalità passa temporaneamente alla modalità 2, per consentire all'utente di rispondere alle chiamate in arrivo dalla coda operatore o chiamate parcheggiate su un tasto di monitoraggio/loop.

Premere (vedi display).

Premere per selezionare la modalità di risposta (vedi display).

Premere per confermare la configurazione (vedi display).

Cancella

Premere per concludere la procedura.

#### Modalità di inoltro

Si può selezionare una di tre diverse modalità di inoltro:

1. |  | Inoltro manuale con sgancio (predefinito).

2. |  | Inoltro manuale con tasto di inoltro.

3. |  | Inoltro automatico. La chiamata viene inoltrata automaticamente senza premere tasti.

Premere (vedi display).

Premere per selezionare la modalità di inoltro (vedi display).

Premere per confermare la configurazione (vedi display).

Cancella

Premere per concludere la procedura.

#### Segnale di chiamata

Si può selezionare uno dei due diversi segnali di chiamata:

1. |  | Continuo (predefinito).

2. |  | Discontinuo.

Premere (vedi display).

Premere per selezionare il segnale di chiamata (vedi display).

Premere per confermare la configurazione (vedi display).

Cancella

Premere per concludere la procedura.

© Ericsson Enterprise 2004