BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Chiamate in uscita

## Linea esterna occupata

Se non sono disponibili linee esterne per la chiamata:

Notifica

Premere.

Loop 1

Premere un qualsiasi tasto loop libero.

La luce del tasto è accesa. Si può rispondere a nuove chiamate in arrivo.

Un segnale suoneria ed il lampeggio del tasto loop indicano che la linea esterna è disponibile.

Loop 1

Premere nuovamente.

La luce del tasto loop si spegne. Tono di selezione esterna. Effettuare la chiamata esterna.

#### Intrusione su una linea esterna occupata

È possibile inserirsi in una linea esterna occupata.

Premere e tenere premuto (vedi display).

L'interlocutore della linea esterna occupata viene visualizzato sul display.

Conversaz.

Premere per inserirsi.

Si sente un tono di avviso. Informare la linea esterna della nuova chiamata.

Conversaz.

Premere nuovamente.

La persona che sta conversando sulla linea esterna viene scollegata.

© Ericsson Enterprise 2004